Startseite | Hydrogeologische Erkundung Baden-Württemberg Taubertal |
Projektübersicht Kartiermethodik/ Literatur Hydrogeologische Gliederung/ Datengrundlage Hydrogeologische Einheiten Lagerungs- verhältnisse Datenformate/ Nutzung der Ergebnisse/ Inhalt der CD Impressum/ Nutzungsrechte/ Vertrieb/Kontakt
| Hydrogeologische Gliederung / Datengrundlage
Definition Hydrogeologischer Bau
Hydrogeologische Gliederung - Text - Tabelle
Datengrundlage - Belegpunkttabelle
Definition Hydrogeologischer Bau (Seitenanfang) Die Verbreitung von Grundwasserleitern und Grundwassergeringleitern im Untergrund und deren hydrogeologische Eigenschaften bilden den geologischen Rahmen für die regionale Verfügbarkeit von Grundwasser. Sie werden unter dem Begriff „Hydrogeologischer Bau“ zusammengefasst und mit Hilfe eines hydrogeologischen Strukturmodells beschrieben. Das hydrogeologische Strukturmodell für den Main-Tauber-Kreis ist Gegenstand der vorliegenden Ausarbeitung. Bausteine des hydrogeologischen Strukturmodells sind die hydrogeologischen Einheiten. Als hydrogeologische Einheit wird nach der HYDROGEOLOGISCHEN KARTIERANLEITUNG (1997) "ein Gesteinskörper bezeichnet, der aufgrund seiner Petrographie, Textur oder Struktur im Rahmen einer festgelegten Bandbreite einheitliche hydrogeologische Eigenschaften aufweist und durch Schichtgrenzen, Fazies grenzen, Erosionsränder oder Störungen begrenzt ist. Die Bandbreite, innerhalb der ein Gesteinskörper als homogen betrachtet wird, ist in starkem Maße vom Bearbeitungs- und Darstellungsmaßstab abhängig". Für die Festlegung der hydrogeologischen Einheiten für das HGE-Gebiet wurde die Gesteinsfolge nach hydrogeologischen Gesichtspunkten gegliedert. Kriterium für die Abgrenzung ist in erster Linie die Lithofazies, die sowohl hydraulische als auch geochemische Eigenschaften der Gesteine einschließt. Um die räumlichen Lagerungsverhältnisse der hydrogeologischen Einheiten abzubilden, werden verschiedene Projektionen verwendet, da ein 3D-GIS bisher nicht verfügbar ist. Dazu gehören Schichtlagerungskarten für die hydrogeologisch relevanten Grenzflächen (Aquiferbasis, Aquiferdeck- fläche), hydrogeologische Schnitte und Karten der Verbreitung der hydrogeologischen Einheiten im Grundriss und an der Erdoberfläche. Die Eigenschaften der verschiedenen hydrogeologischen Einheiten sind in Form von Texten und Tabellen beschrieben. Hydrogeologische Gliederung (Seitenanfang) Die hydrogeologischen Verhältnisse im Main-Tauber-Kreis sind durch den schichtigen Aufbau des Untergrunds und den mehrfachen Wechsel von grundwasserleitenden und grundwassergeringleitenden Gesteinen geprägt. Dadurch sind mehrere Grundwasserstockwerke und oft eine schichtgebundene Grundwasserführung ausgebildet. Beteiligt sind die Gesteine des Buntsandsteins, des Muschelkalks und des Keupers, die bereichsweise von jungen, quartären Talfüllungen und meist geringmächtigen quartären Lockergesteinen (z. B. Löss und Lösslehm) überdeckt sind. Paläozoikum und Kristallin bilden die Basis der mesozoischen Gesteine. In Anlehnung an die HYDROGEOLOGISCHEN EINHEITEN IN BADEN-WÜRTTEMBERG (2002) lässt sich für das Bearbeitungsgebiet folgende Gliederung angeben: Quartäre Überlagerung des Festgesteins Deckschichten Jungquartäre Flusskiese und -sande Festgestein Unterkeuper Oberer Muschelkalk Unterer Muschelkalk Oberer Buntsandstein Mittlerer und Unterer Buntsandstein Paläozoikum, Kristallin (im Main-Tauber-Kreis nicht an der Geländeoberfläche anstehend) Die Gesteine, die diese hydrogeologischen Großeinheiten aufbauen, bestehen z. T. wiederum selbst aus einer Wechselfolge von grundwasserleitenden und -geringleitenden Schichten, die eine weitere vertikale Differenzierung bewirken (Tabelle). Tabelle: Stratigraphie, Petrographie und Hydrogeologie der Gesteine im Main-Tauber-Kreis (Seitenanfang) (Hydrogeologische Einheiten)
Stratigraphie | Petrographie | Hydrogeologie
Quartär (q) | Lösssedimente (los) | Schluff, feinsandiger Schluff, Lehm | Überwiegend geringdurchlässige Deckschichten
Auensedimente (h) | Lehm, Mergel, z. T. mit Sand und Ton, mehr oder weniger humos; durch starke Bioturbation ursprüngliche Fein- schichtung meist aufgelöst; häufig 0,5 - ca. 2 m mächtig
Massenverlage- rungsbildungen (qmv) | Ton und Schluff mit Sand, Kies und Steinen
Bach- und Flussbettsedimente (qg) | Kies, Sand und Steine, in Nebentälern überwiegend lehmig, lokal mit Torflagen und -linsen; meist < 10 m mächtig | Porengrundwasserleiter (in den Haupttälern, insbes. im Taubertal), in den Nebentälern meist Grundwasser- geringleiter; Grundwasserzufluss überwiegend aus den angrenzenden Festgesteinen und den oberirdischen Fließgewässern; technische Ergiebigkeiten 1 - 35 l/s
Schichtlücke
Unterkeuper (ku) |  | Wechselfolge von Karbonat- gestein (Kalk-, Dolomitstein), Sand-, Mergel- und Tonstein; 25 - 35 m mächtig, meist teilweise erodiert | Wechsel von Kluftgrundwasserleitern (Sandstein-, Kalkstein- und Dolomitsteinbänke) und Grund- wassergeringleitern (Ton-, Mergelstein); Entwässerung überwiegend über gering ergiebige, z. T. nur episodisch schüttende Quellen (Q = 0,2 - 3 l/s)
Oberer Muschelkalk (mo) | Obere Hauptmuschelkalk- Formation (mo2) | Kalkstein mit überwiegend geringmächtigen Tonstein- und Tonmergelsteinlagen (insb. Haßmersheim-Schichten); ca. 70 - 90 m mächtig | Kluft- und Karstgrundwasserleiter, bereichsweise schichtig gegliedert, regional verkarstet; bereichsweise Schichtwasserführung; geringes Speicher- und Retentionsvermögen; Abstandsgeschwindigkeiten 20 - 400 m/h; Quellschüttungen 2 - 10 l/s, vereinzelt bis 80 l/s, nach starken Niederschlägen bis 1000 l/s
Untere Hauptmuschelkalk- Formation (mo1)
Mittlerer Muschelkalk (mm) | Obere Dolomit-Formation (mmDo) | Dolomitstein, dolomitischer Kalkstein und Mergelstein; 10 bis 20 m mächtig |
Salinar-Formation (mmS) | Unausgelaugt: Steinsalz, Sulfatgestein, bis 50 m mächtig; ausgelaugt: Rückstandston: 15 - 30 m mächtig | Überwiegend Grundwassergeringleiter
Geislingen-Formation (mmG) | Dolomitischer Kalkstein und Kalkmergelstein; < 10 m mächtig | lokal Kluft- und Karstgrund-wasserleiter
Unterer Muschelkalk (mu) |  | Mikritischer Kalkstein (Wellenkalk), dolomitischer Mergelstein, Tonstein, Mergelkalkstein und poröser bioklastischer Kalkstein (Schaumkalk); 84 -90 m mächtig | Kluft- und Karstgrundwasserleiter (Wellenkalk, Schaumkalk), abschnittsweise Grundwasser- geringleiter (Mergelstein)
Oberer Buntsandstein (so) | Rötton-Formation (sot) | überwiegend Tonstein und Mergelstein, schluffig, sandig; rd. 30 m mächtig | Grundwassergeringleiter
Plattensandstein-Formation (sos) | Sandstein, plattig, z. T. hart mit kieseligem Bindemittel (Rötquarzit, 5 – 10 m mächtig), z. T. mürbe mit tonigem Bindemittel, oben mit mächtigen, unten mit geringmächtigen Tonsteinlagen; ca. 50 m mächtig | Rötquarzit: Kluftgrundwasserleiter mit schwebendem Grundwasser, geringe Wasserführung Unterer Abschnitt der Plattensand- stein-Formation, Mittlerer und Unterer Buntsandstein: Kluftgrundwasserleiter; erhöhte Grundwasserführung im Bereich von Auflockerungszonen (tektonische Störungen, Täler) sowie Schichtlagerungsmulden; Brunnenergiebigkeiten meist zwischen 10 - 20 l/s; Quellschüttungen bis etwa 50 l/s; im Bereich von Bad Mergentheim Mineralwasserführend
Mittlerer und Unterer Buntsandstein (sm, su) |  | Feinsandstein und Mittelsandstein, z. T. verkieselt; abschnittsweise Wechselfolge von Sand-, Schluff- und Tonstein, Mittel- und Grobsandsteineinschal-tungen, z. T. geröllführend, dickbankig; 450 - 500 m mächtig
Zechstein (z) |  | überwiegend Tonstein mit Dolomit- und Sandsteineinschaltungen; ca. 75 –100 m * | Grundwassergeringleiter
Rotliegendes (r) |  | Mittel- bis Grobsandstein, Arkosen, teilweise konglomeratisch, mit Tonsteineinschaltungen; ca. 290 m
Schichtlücke
Schwach metamorphes Unterkarbon (cu) oder Devon (d) bzw. Ordovizium (o)° |  | Tonschiefer und Kalkstein; > 90 m * Tonschiefer, Quarzitschiefer ; > 48 m° | Grundwassergeringleiter
Schichtlücke
Kristallines Grundgebirge (g) |  | Granit, Gneis | Grundwassergeringleiter
Erläuterungen:
Spalte Stratigraphie | Kürzel nach Symbolschlüssel Geologie des LGRB
Spalte Hydrogeologie | weiß: Grundwasserleiter
| grau: Grundwassergeringleiter
* | Mächtigkeitsangaben nach den Schichtenverzeichnissen zur Tiefbohrung Paulsquelle in Bad Mergentheim und zur Tiefbohrung Ingelfingen (Hohenlohekreis)
° | Mächtigkeiten nach dem Schichtenverzeichnis zur Tiefbohrung Boxberg (Unterkarbon oder Devon sind nicht vorhanden)
### Datengrundlage - Belegpunkttabelle ( Seitenanfang) Die Belegpunkttabelle enthält folgende Informationen:
Erläuterung der Tabellenspalten
TK25 | Nummer der amtlichen topographischen Karte 1:25.000
LGRB-Nr. | LGRB-Archiv-Nummer; eindeutige Nummer des Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg
GW-Nr. | Grundwasser-Nummer; eindeutige Nummer der Wasserwirtschaftsverwaltung
Name |
Bezeichnung des Bohraufschlusses
Rechts- / Hochwert | Gauß-Krüger-Koordinaten des Bohraufschlusses
Ansatzhöhe | Geländehöhe im Ansatzbereich des Bohraufschlusses [m NN]; Bezugshöhe für die Schichtbeschreibung
Endteufe | Tiefe der Bohrung [m]
Basis ku | Niveau der Untergrenze des Unterkeuper in der jeweiligen Bohrung [m NN]
Basis mo | Niveau der Untergrenze des Oberen Muschelkalks in der jeweiligen Bohrung [m NN]
Basis mm | Niveau der Untergrenze des Mittleren Muschelkalks in der jeweiligen Bohrung [m NN]
Basis mu | Niveau der Untergrenze des Unteren Muschelkalks in der jeweiligen Bohrung [m NN]
Basis so | Niveau der Untergrenze des Oberen Buntsandsteins in der jeweiligen Bohrung [m NN]